;
; HITACHI_IES  HUSBDIES setup INF file ver 1.5
;
;   For AC_Servo/Inverter
;
; Copyright (c) Hitachi Industrial Equipment Systems Co.,Ltd. 2012-2018
;
;
[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=HUSBDIES
ClassGUID={D9ADF376-7210-44d5-A25F-324B480AC304}
Provider=%HITACHI_IES%
DriverVer=05/21/2018,1.1.2.0
CatalogFile.NTx86   = HUSBDIES86.cat
CatalogFile.NTAMD64 = HUSBDIES64.cat

[ClassInstall]
Addreg=USBClassReg

[ClassInstall32]
Addreg=USBClassReg

[USBClassReg]
HKR,,,,%HUSBDIESClassName%
HKR,,Icon,,-20

[Manufacturer]
%MfgName%=hitachi_ies,NTx86,NTamd64

[hitachi_ies.NTx86]
;新しいデバイスを追加する場合はこの下に追加するデバイスの
;Vendor ID,Product IDを調べ例にならって記述する。複数行記述可。
;これに対応して[Strings]セクションも変更すること
;VID(VendorID), PID(ProductID)
;
;例
;   %USB\VID_0627&PID_0002.DeviceDesc%=HUSBDIES.Dev, USB\VID_0627&PID_0002
;            ~~~~     ~~~~                                ~~~~     ~~~~
%USB\VID_04A4&PID_008C.DeviceDesc%=HUSBDIES.Dev, USB\VID_04A4&PID_008C
%USB\VID_04A4&PID_008D.DeviceDesc%=HUSBDIES.Dev, USB\VID_04A4&PID_008D
%USB\VID_04A4&PID_00CF.DeviceDesc%=HUSBDIES.Dev, USB\VID_04A4&PID_00CF


[hitachi_ies.NTamd64]
;新しいデバイスを追加する場合はこの下に追加するデバイスの
;Vendor ID,Product IDを調べ例にならって記述する。複数行記述可。
;これに対応して[Strings]セクションも変更すること
;
;例
;   %USB\VID_0627&PID_0002.DeviceDesc%=HUSBDIES.Dev, USB\VID_0627&PID_0002
;            ~~~~     ~~~~                                ~~~~     ~~~~
%USB\VID_04A4&PID_008C.DeviceDesc%=HUSBDIES.Dev, USB\VID_04A4&PID_008C
%USB\VID_04A4&PID_008D.DeviceDesc%=HUSBDIES.Dev, USB\VID_04A4&PID_008D
%USB\VID_04A4&PID_00CF.DeviceDesc%=HUSBDIES.Dev, USB\VID_04A4&PID_00CF

[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 12

[HUSBDIES.Dev.NT]
CopyFiles=HUSBDIES.Files.Ext

[HUSBDIES.Dev.NT.Services]
Addservice = HUSBDIES, 0x00000002, HUSBDIES.AddService

[HUSBDIES.AddService]
DisplayName    = %HUSBDIES.SvcDesc%
ServiceType    = 1                  ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 3                  ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl   = 1                  ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %12%\HUSBDIES.sys
AddReg         = HUSBDIES.AddReg
LoadOrderGroup = Base

[HUSBDIES.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,HUSBDIES.sys

[HUSBDIES.Files.Ext]
HUSBDIES.sys

[SourceDisksNames]
1 = ,HUSBDIES.tag,,\i386
2 = ,HUSBDIES.tag,,\amd64

[SourceDisksFiles.x86]
HUSBDIES.sys = 1

[SourceDisksFiles.amd64]
HUSBDIES.sys = 2

;---------------------------------------------------------------;

[Strings]
HITACHI_IES="Hitachi Industrial Equipment Systems"
MfgName="Hitachi Industrial Equipment Systems Co.,Ltd."
HUSBDIES.SvcDesc="Hitachi IES USB Driver"
HUSBDIESClassName="HUSBDIES USB Device"
;DiskId1 = "Hitachi IES USB Driver Installation Disk #1"

;
;デバイスを追加したら、ここにそのデバイスの名前を記述すること
;
USB\VID_04A4&PID_008C.DeviceDesc="Hitachi AC_Servo/Inverter USB Driver"
USB\VID_04A4&PID_008D.DeviceDesc="Hitachi AC_Servo/Inverter USB Driver"
USB\VID_04A4&PID_00CF.DeviceDesc="Hitachi AC_Servo/Inverter USB Driver"
